ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

х.Кирова

Об утверждении Положения об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.  
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным положением.

3. Начальнику отдела организационно-правовой работы администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Алимовой А.О. настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верхнекубанского сельского поселения

Новокубанского района А.В. Брежнев

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением

администрации  
Верхнекубанского   
сельского поселения

Новокубанского района   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ  
об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара   
на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной  
техники к месту пожара на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  
1.2. Положение предназначено руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм  
собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям,

сооружениям и строениям

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.  
2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать  
тротуар, примыкающий к проезду.  
2.3. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники  
должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  
2.4. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.  
2.5. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.  
2.6. Планировочное решение жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.  
2.7. К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен  
быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым домам

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:  
- со всех сторон – к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений, органов управления учреждений.

4. Обеспечение беспрепятственного проезда к производственным объектам

4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов  
по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:  
- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не  
более 18 метров;  
- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более  
18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4.2. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.  
4.3. Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.  
4.4. При размере стороны площадки производственного объекта более  
1000 метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на  
этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку.  
4.5. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки)  
площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.  
4.6. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.  
4.7. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и  
специальных пожарных автомобилей.

5. Обеспечение беспрепятственного проезда

к источникам противопожарного водоснабжения

5.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.  
5.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных  
дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее  
5 метров от стен здания.

6. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

6.1. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района выполнение данных работ.  
6.2. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение  
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.