|  |
| --- |
| **Причиной утечки газа может быть:****- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;****- неправильная установка газового оборудования****- слабое крепление шланга;****- неполное закрытие крана;****- заливание огня водой;****- задувание огня сквозняком.**1http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/2.jpg**Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.****Способы обнаружения утечки газа:**- на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)- на слух (в случае сильной утечки газ вырывается со свистом)- по запаху (характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки)Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/6.jpg**При появлении запаха газа в помещении следует:****- перекрыть кран подачи газа,** **- незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения,** **- не использовать открытый огонь,** **- не включать электричество и электрические приборы,** **- выдернуть телефонный шнур из розетки.**http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/3.jpg**При отравлении любым газом:****- болит, кружится голова;****- темнеет в глазах;****- шум в ушах;****- подкатывает тошнота.****Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.**http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/5.jpg**Запрещено!****- нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.).****- нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.****- нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.****- недопустимо заливание горелок жидкостями.**&acy;&lcy;&softcy;&tcy;**ПОМНИТЕ!*** обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой,
* разгерметизации резьбовых соединений,
* забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили,
* шалости детей,
* заливания пламени водой, перелившейся через край посуды.

**Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.****По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов;****Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;****Содержите газовую плиту в чистоте;****Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне.****ПОМНИТЕ!*****Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения******здания или его части,******возникновения пожара,******травмирования и гибели людей!****&Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&acy; 21 &icy;&zcy; 3288***ПОМНИТЕ!****Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях** **населенных пунктов** **устанавливается единый номер — 04.****Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 104.** |

**Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного**

**профессионального образования**

**«Учебно-методический центр**

**по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»**



[***Правила пользования газом в быту***](http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/pamyatka-gaz.pdf)

***г. Краснодар***